                                                                                                                                                                                                                                                                                       
本溪观音阁经济开发区突发环境事件

风险评估报告
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前言

近年来，环境与发展成为当今世界普遍关注的焦点。随着我国产业园区的快速发展，产业园区作为集化工生产、加工、储存、运输、处理为一体的综合性园区，其危险物质和潜在的能量巨大，在成为国民经济主要增长点的同时，也成为经济发展与环境保护两方面矛盾发展的集中体现。对产业园区的环境风险评估和管理对策研究，对于保障人民群众生命、健康和财产安全，实现经济社会可持续发展和生态环境良性循环具有重要意义。

国务院高度重视环境风险防范与管理，2011年10月，发布了《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号），明确提出了“有效防范环境风险和妥善处理突发环境事件，完善以预防为主的环境风险管理制度，严格落实企业环境安全主体责任”

为贯彻落实环境风险防控任务，保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部分别出台了《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环境保护部2018年1月）和《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》（环发〔2015〕4号，2015年1月8）。

本溪观音阁经济开发区未成立专门的园区管理机构，目前由本溪观音阁经济开发区管委会对园区整体进行协调管理。管委会响应政府要求，积极采取自查自纠方式，编制了《本溪观音阁经济开发区突发环境事件风险评估报告》，通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，充分发挥风险调查与评估的基础性作用，为事前风险防范和事中、事后有效应对提供科学决策依据。
总则

编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实园区环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：

根据本溪观音阁经济开发区园区环境风险综合分析的结论，构建本溪观音阁经济开发区园区突发环境事件应急体系框架。以重点风险企业和区域风险评价为重点进行风险防控；对园区自身和相邻地区的应急资源进行评估；依托本溪观音阁经济开发区园区现行管理体制设计应急组织架构；形成本溪观音阁经济开发区园区应急预案体系；建立企业—园区—社会救援相结合的应急救援运行机制。

环境风险评估过程中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、政策，分析园区内企业环境风险状况，明确环境风险防控措施。按照以人为本、合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范本溪观音阁经济开发区园区突发环境事件风险评估行为，遵循客观公正、点面结合、定性定量、合理可行和规范性等原则开展风险评估工作：

客观公正原则
严格按照国家现行有关法律法规、政策制度和标准规范的要求，对区域及周边的环境风险源、风险受体进行全面、深入的调研，获取第一手的资料，确保评估结论客观、准确。

点面结合原则
既对区域内的工业企业、道路运输、输气管道等主要环境风险源进行点上的环境风险评估，又从区域整体上评估区域环境风险源强度、风险受体脆弱性、环境风险防控能力及环境风险综合等级。

定性定量原则
突出重点，对典型的或重特大突发环境事件进行情景模拟与定量评估，直观、准确地反映事件的影响，并实现评估结果的可比性；而对一般的突发环境事件则进行定性分析说明，揭示其发生的可能性及影响。

合理可行原则
评估技术方案可行，评估结论科学合理，尤其是提出的环境风险防控措施具有技术可行性、经济合理性和实践操作性，可供区域环境风险防控的政府决策参考。

规范性原则
环境风险评估工作中应贯彻执行我国环保相关的法律法规、标准、正常分析产业园区的环境风险状况。
编制依据

法律法规、规章、指导性文件

（1）《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令2024年第25号），2024年11月1日起施行；
（2）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日实施；
（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日实施；
（4）《中华人民共和国大气污染防治法》， 2018年10月26日实施；
（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日实施；

（6）《中华人民共和国安全生产法（修订）》， 2021年9月1日起施行；（7）《中华人民共和国消防法》， 2021年4月29日修订；
（8）《中华人民共和国土壤污染防治法》， 2019年1月1日起施行；
（9）《国家突发环境事件应急预案》（国办函【2014】119号，2014年12月29日实施）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（国办发[2024]5号，2024年1月31日起施行）；

（11）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号，2015年1月8日实施）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》【环保部17号令，2011年5月1日实施】；

（13）《辽宁省企业事业单位突发环境事件应急预案管理办法》（辽环发【2013】53号，2013年7月19日实施）；
（14）《危险化学品安全管理条例》（国务院令第645号，2013年12月7日实施）

（15）《产业结构调整指导目录》（2024年本）；

（16）《国家危险废物目录》（2025年版）；

（17）《关于进一步加强政府突发环境事件应急预案及企业突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（辽环综函[2020]230号）。

2.2.2标准、技术规范
（1）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）

（2）《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》〔GBT29639—2013〕

（3）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》环办[2014]34号

（4）《企业突发环境事件风险分级方法》〔HJ 941-2018〕
（5）《企业突发环境事件隐患排查与治理工作指南（试行）》（环保部公告 2016 年 74 号）

（6）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ 589-2010）

（7）《突发环境事件调查处理办法》（2015.3.1）

（8）《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》环办应急[2018]8 号

（9）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）

（10）《石油化工企业环境应急预案编制指南》（2010.1.28）

（11）《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（2018.1）

（12）《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

（13）《环境空气质量标准》（GB 3095—2012）

（14）《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)

（15）《声环境质量标准》(GB3096-2008)

（16）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）
2.2.3其他文件

（1）《本溪市突发环境事件应急预案》

（2） 本溪观音阁经济开发区各企业应急预案；
资料准备

自然环境
(1)
地理位置

本溪满族自治县位于辽东半岛腹地、太子河上游，地理位置在东经123°34'53″—124°45'42″，北纬40°48'50″—41°33'50″之间，东与桓仁满族自治县、宽甸县相临，西与本溪市、辽阳市接壤，南与丹东市毗邻，北接沈阳市、抚顺市。全县总面积3344平方公里，地貌特征为“八山一水一分田”，属于北温带大陆季风气候。全县辖11个乡镇总人口30万人，有满、汉、朝、回、蒙等15个民族。
(2)
地形地貌

本溪满族自治县地处辽宁东南部山区，系长白山支脉―千山山脉之东北端，以东北―西南走向为主，地貌以中低山地为主，西北部边缘有局部丘陵地。全境总趋势为东南高西北低，而东西相比又东高西低。地貌组成以湿润流水作用的山地侵蚀构造形态为主，最高为佛顶山（又称老秃顶子）主峰海拔1367.2m，为辽宁第一高峰，市域内有上百座山峰超过千米，被誉为“辽宁屋脊”。

(3)
气候特征

本溪满族自治县地处中纬度，属于中温带湿润气候区，季风和大陆性气候特征明显。主要气候特点是四季分明，雨量充沛，日照充足，温度适中，雨热同期，是人类生存和发展农林牧业的有利条件。本溪满族自治县年平均温度为6℃~8℃（为全本溪市数据，其中草河口镇6.1℃）。本溪满族自治县在季风环境控制下，又因受地形影响，降水量比较充沛。本溪满族自治县境内季风特点比较明显，冬季盛行干冷的偏北风，夏季盛行湿热的偏南风。
(4)
水文状况

本溪满族自治县的深山丛林具有极好的水源涵养能力，泉水溪流汇成大河，蕴藏着丰富的水利资源。境内水系主要分为黄海水系和渤海水系。以本溪蓝河峪与凤城分界的分水岭为界，岭南为黄海水系，岭北为渤海水系。草河汇入鸭绿江入黄海，太子河汇入浑河、大辽河入渤海。观音阁水库是辽宁省"七五"期间重点水利工程它采用了世界先进的碾压混凝土（RCD）筑坝技术；是使用日本政府贷款的中日合作项目。水库大坝长104米、高82米，总库容21.68亿立方米，控制流域面积2 795平方公里。水库枢纽的主要任务是以城市供水和防洪为主，兼有发电、灌溉、养鱼、旅游等综合效益。

行政区域环境风险受体信息
本溪观音阁经济开发区主要涉及的风险受体为：园区附近村镇居住区、园区周边河流。评价范围内无饮用水源地，无自然保护区、生态红线区。以下就重点敏感区进行详细描述。

3.2.1 水环境风险受体

结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）表2中关于水环境风险受体资料收集表，行政区域内水环境风险受体主要包括集中式地表水、地下水饮用水水源保护区、农村及分散式饮用水水源保护区；饮用水水源取水口和农灌引水口；水产资源保护区；水产养殖区，天然渔场，海水渔场，盐场保护区；生态保护红线划定或具有生态服务功能的其他水生态环境敏感区和脆弱区等。经资料收集和实地调查，水环境风险受体具体情况见表3-1。

表3-1  水环境风险受体一览表

	序号
	环境风险受体名称
	相对方位
	相对距离m
	规划功能

	1
	太子河
	NW
	1802
	IV

	2
	五道河
	S
	223
	IV


3.2.2 大气环境风险受体

结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）表2中关于大气环境风险受体资料收集表，行政区域内大气环境风险受体主要包括居民区、医疗卫生机构、文化教育机构、科研机构、行政机关和企事业单位、商场和公园、军事禁区、军事管理区、国家相关保密区域、机场、火车站、客运码头等重要基础设施等。

经资料收集和实地调查，大气环境风险受体具体情况见表3-2。
表3-2   大气环境风险受体一览表

	序号
	敏感目标
	方位
	与边界距离（m）

	1
	本溪满族自治县第三中学
	N
	1300

	2
	本溪满族自治县实验小学
	ES
	625

	3
	本溪满族自治县小市镇中心学校
	EN
	643

	4
	本溪满族自治县第一人民医院
	ES
	725

	5
	泥塔村
	WS
	124


评价范围内不涉及饮用水水源保护区、自然保护区和珍稀水生生物栖息地等区域。

3.2.2 土壤环境风险受体

厂区土壤环境风险受体分布情况详见表3-3。

表3-3  土壤环境风险受体一览表

	序号
	环境风险受体名称
	规划功能
	功能区划

	1
	区域土壤环境                                                                       
	工业用地
	《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地标准


3.3 行政区域环境风险源基本情况
结合《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）表3环境风险源基本信息收集表，环境风险源主要包括环境风险企业、涉及环境风险物质装卸运输的港口码头、涉及环境风险物质运输的道路及水路运输载具、尾矿库、石油天然气开采设施、加油站及加气站、集中式污水处理厂、集中式垃圾处理设施、危险废物经营单位、行政区域石油天然气及成品油长输管道。
通过对本溪观音阁经济开发区的调查，不涉及环境风险物质装卸运输的港口码头、不涉及环境风险物质运输水路运输载具，无尾矿库、无石油天然气开采设施，无加油站及加气站、集中式垃圾处理设施。本溪观音阁经济开发区内共入驻32家 ，其中应急预案备案19家。企业基本情况及风险评估情况见表3-4。

表3-4 本溪观音阁经济开发区内环境风险企业 
	序号
	企业名称
	风险物质
	可能发生的事故类型
	企业环境风险等级表征
	是否完成备案

	1
	本溪玉晶玻璃有限公司 
	液氨、煤气、煤焦油、氮气、氢气
	生产系统故障，操作不当、检修不及时、腐蚀；管道破损、接触不严、腐蚀老化；物料泄漏、遗撒装卸、储存过程中若不当操作；液氨储罐泄漏、维护检修不当、腐蚀；毒物浓度超标、生产厂房及物料储存库房通风不良
	较大（Q2M1E2）
	是

	2
	本溪卡倍亿电气技术有限公司
	机油、乳化液、废机油、废乳化液
	危险废物在装卸、堆存或运输过程中容器破损等泄漏、乳化液、机油泄露；火灾、爆炸事故
	一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】
	是

	3
	本溪琅沐木业有限公司
	油漆及稀释剂
	油漆及稀释剂泄漏 、危险废物泄漏 、消防废水泄漏；生产系统、收尘装置等故障
	一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】
	是

	4
	德科斯米尔（本溪）汽车电气有限公司
	发泡料（ISO组合料）、发泡料（POLY组合料）、黑墨IL-2006BK、黑墨稀释剂、黑墨清洗剂、发泡清洁剂Bmold cleaner 60/698、液化石油气、G38脱模剂Bomix antiblocant 4/40407-6、柴油
	煤气泄漏、柴油泄露、危险废物泄漏、火灾爆炸事故、环境风险防范措施失灵、化学品泄漏
	一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】
	是

	5
	辽宁泰源汽车零部件制造有限公司
	机油、切削液、废机油、废切削液
	粉尘外排、切削液泄漏、机油泄漏、油漆及稀释剂泄漏、危险废物泄漏、消防废水泄漏
	一般-水（Q0）
	是

	6
	本溪波莱特漆业有限责任公司
	二甲苯、环己酮、乙酸丁酯、丙烯酸聚氨酯静电磁漆
	火灾爆炸事故；二甲苯、环己酮、乙酸丁酯泄漏
	一般[一般-大气（Q0-M1-E3）+一般-水（Q0-M2-E1）]
	是

	7
	本溪鉴泰工业技术玻璃有限公司
	硫酸、二甲苯、氨水
	硫酸、二甲苯等易燃易爆 、有毒等危险化学品包装桶泄漏事故；反应装置泄漏事故
	一般
	是

	8
	本溪参铁铸业有限责任公司
	机油、切削液、废机油、废切削液
	粉尘外排、切削液泄漏、机油泄漏、油漆及稀释剂泄漏、危险废物泄漏、消防废水泄漏
	一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】
	是

	9
	本溪参铁（集团）有限公司
	机油、切削液、废机油、废切削液
	粉尘外排、切削液泄漏、机油泄漏、油漆及稀释剂泄漏、危险废物泄漏、消防废水泄漏
	一般【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】
	是


3.3.1 园区内环境风险物质情况

表3-5  园区内企业环境风险物质储存情况一览表
	序号
	物质名称
	使用单位
	最大存在量（t）
	临界量（t）
	qn/Qn

	1
	液氨
	本溪玉晶玻璃有限公司
	50
	7.5
	6.7

	
	煤气
	
	5.12（8台）
	7.5
	5.46

	
	煤气
	
	5.76（32台）
	7.5
	24.58

	合计
	36.74

	2
	硫酸
	本溪鉴泰工业技术玻璃

有限公司


	0.05
	2.5
	0.02

	
	二甲苯
	
	1
	10
	0.1

	
	氨水
	
	1
	7.5
	0.13

	合计
	0.25

	3
	机油
	本溪卡倍亿电气技术

有限公司
	0.18
	2500
	0.000072

	
	乳化液
	
	166
	2500
	0.0664

	
	废机油、乳化液
	
	24.1
	2500
	0.00964

	合计
	0.076112

	4
	油漆及稀释剂
	本溪琅沐木业有限公司
	5.1
	10
	0.51

	合计
	0.51

	5
	发泡料（ISO组合料）
	德科斯米尔（本溪）汽车电气有限公司
	9
	50**
	0.0018

	
	发泡料（POLY组合料）
	
	5
	50**
	0.001

	
	黑墨IL-2006BK
	
	0.152
	10
	0.0152

	
	黑墨稀释剂
	
	0.37
	10
	0.037

	
	黑墨清洗剂
	
	0.17
	10
	0.017

	
	发泡清洁剂Bmold cleaner 60/698
	
	0.18
	10
	0.018

	
	液化石油气
	
	0.15
	2500**
	0.0000006

	
	柴油
	
	2
	2500**
	0.000008

	
	G38脱模剂Bomix antiblocant 4/40407-6
	
	1.38
	200**
	0.000069

	
	危险废物
	
	4
	2500**
	0.000016

	合计
	0.0900936

	6
	二甲苯
	本溪波莱特漆业有限

责任公司
	3.5
	10
	0.35

	
	环己酮
	
	0.25
	10
	0.025

	
	乙酸丁酯
	
	0.5
	10
	0.05

	
	丙烯酸聚氨酯静电磁漆
	
	2
	10
	0.2

	合计
	0.625

	7
	机油
	辽宁泰源汽车零部件制造有限公司
	2
	2500
	0.0008

	
	切削液
	
	0.25
	2500
	0.0001

	
	废机油、废切削液
	
	0.08
	2500
	0.000032

	合计
	0.000932

	8
	机油
	本溪参铁铸业有限

责任公司
	10
	2500
	0.004

	
	切削液
	
	5.5
	2500
	0.0022

	
	废机油、废切削液
	
	1.5
	2500
	0.0006

	合计
	0.0068

	9
	机油
	本溪参铁（集团）

有限公司
	12
	2500
	0.0048

	
	切削液
	
	4.8
	2500
	0.00192

	
	废机油、废切削液
	
	1.65
	2500
	0.00066

	合计
	0.00738


3.3.2 集中式污水处理厂

本溪观音阁经济开发区排水系统采用雨污分流制。本溪观音阁经济开发区现有一座污水处理厂，即小市污水处理厂，承担生活污水、雨水，目前设计处理规模为4万m3/d，实际处理规模为2.7万m3/d。
本污水处理厂采用“旋流沉砂池+百乐克一体化生物池+高效沉淀池+砂滤池+紫外消毒”处理工艺对来厂废水进行处理，处理后排水水质可以达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。

3.3.3天然气管线
表3-6 天然气管线
	序号
	名称
	介质
	管线长度
	管道天然气 暂存量

	1
	本溪观音阁经济开发区管委会
	天然气
	约13公里
	2000立方米


3.3.4固体废物处置
一般固体废物

一般固体废物主要包括园区内的生活垃圾、一般工业固体废物，执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。目前园区生活垃圾由环卫部门定期清运。
危险废物

生产工程中危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。各企业设置危险废物暂存间，由各企业与有资质单位签署处置协议，园区内无危险废物处置单位。

3.4现有环境风险防控与应急救援能力

3.4.1现有环境风险防控管理办法
3.4.1.1突发环境事件案件管理
通过规范突发环境事件档案资料管理，总结突发环境事件应急处置经验与教训，通过典型案例警醒相关环境安全责任主体，培训教育全区环保系统干部职工加强安全管理，不断提高环境风险防范和应急处置能力及水平，避免同类事件反复发生。

以管委会应急中心牵头突发环境事件案例管理工作，及时收集整理本溪观音阁经济开发区发生的突发环境事件应急调查处置的相关资料，并整理成纸质件和电子版，将纸质件汇编成册，存档并及时向上级部门汇报。突发环境事件后期处罚、移交司法机关、整改、总结等方面的资料与每项工作结束后十个工作日内提交市环境监察总队。

3.4.1.2环境应急专家管理

本预案确定了环境应急专家名单，促进专家发挥在预防和处置突发环境事件中的技术咨询及指导作用，确保专家库专家相关研究和咨询工作的有效开展。

3.4.1.3突发环境事件信息报告办法
在发现或者得知突发环境事件信息后，应当立即赶赴现场进行核实，同时报告县生态环境分局，待县生态环境分局工作人员赶赴现场后，积极配合县生态环境分局开展现场调查核实工作，对突发环境事件的性质和级别做出初步认定；突发环境事件已经或者可能涉及相邻行政区域的，县生态环境分局应该及时通报相邻区域分局，并向县政府提出向相邻区域人民政府通报的建议；突发环境事件的报告分为初级、续报和处理结果报告。
3.4.1.4环境应急物资、设备联动保障机制

为有效应对突发环境事件，认真贯彻突发环境事件处置过程中“政府主导、环保支撑、部门联动、社会救援”的理念，落实企业环境安全主体责任制，实现资源共享，充分调动社会资源，提升园区环境应急处置能力，本次预案，统计了全园区范围应急物资、应急队伍，确定了应急设备、物资联动保障机制，由管理委员会进行统一调度。
3.4.2现有应急救援能力

3.4.2.1救援队伍情况
本溪观音阁经济开发区环境风险事故应急救援机构包括环境应急救援领导小组以及下设应急专家组和应急救援大队，环境应急救援领导小组由组长和副组长、应急物资负责人、应急队伍负责人、应急管理负责人组成，各小组由各部门负责人及职工组成。

企业环境突发事件应急通讯录表3-7，应急救援小组职责见表3-8。
表3-7 本溪观音阁经济开发区环境突发事件应急通讯录
	组织机构
	所在部门
	姓名
	职务
	手机

	环境应急救

援领导小组
	总指挥
	包维书
	主任
	13394140098

	
	副总指挥
	陈世洋
	副主任
	18940406000

	
	组员
	李  键
	党政办公室主任
	18740106663

	
	组员
	杨华峰
	经济发展服务局局长
	18740118177

	
	组员
	李  刚
	投资促进一局局长
	13704243999

	
	组员
	李俊明
	投资促进二局局长
	18740105559

	
	组员
	王  柏
	投资促进三局局长
	18524140107

	事故救援组
	组长
	李俊明
	投资促进二局局长
	18740105559

	
	组员
	代友民
	华岳精工负责人
	18941438966

	
	组员
	王家强
	德科斯米尔负责人
	15641431400

	
	组员
	刘鸿凯
	玉晶玻璃负责人
	18941417789

	
	组员
	李云利
	冶炼集团负责人
	13941486926

	
	组员
	程小平
	波莱特漆业负责人
	13889885113

	医疗救护组
	组长
	杨华峰
	局长
	18740118177

	
	组员
	王传昊
	副局长
	18841440999

	
	组员
	翟星月
	科员
	15941416824

	
	组员
	全洪杰
	科员
	15041437058

	善后处理组
	组长
	李  刚
	局长
	13702143999

	
	组员
	赵兴歌
	科员
	13942460171

	
	组员
	黄文玉
	科员
	18524141133

	
	组员
	张  森
	科员
	15041415505

	疏散警戒组
	组长
	王  柏
	投资促进三局局长
	18524140107

	
	组员
	李长安
	科员
	19824149707

	
	组员
	刘汉伟
	科员
	18524145567

	后勤保障组
	组长
	李  键
	党政办公室主任
	18740106663

	
	组员
	张元军
	龙宝参茸负责人
	18341431662

	
	组员
	许少华
	琅沐木业负责人
	13312036669

	
	组员
	张  月
	成信电器负责人
	15841420304

	
	组员
	魏加强
	泰源汽车负责人
	15941401999

	通讯联络组
	组长
	屈  涛
	办公室副主任
	13841451818

	
	组员
	沈广宇
	科员
	15174028881

	
	组员
	邢亚楠
	科员
	18341491966

	
	组员
	武宇婷
	科员
	13842421000

	
	组员
	苑德伟
	科员
	18241456345

	应急专家组
	组长
	孟凡青
	组长
	13942494088

	
	组员
	董维峰
	组员
	13904241233

	
	组员
	王家强
	组员
	15641431400

	
	组员
	刘鸿凯
	组员
	18941417789

	
	组员
	姜殿波
	组员
	13942492378

	
	组员
	于广义
	组员
	15304062130


表3-8 应急小组救援职责
	救援小组
	职责

	环境应急办公室
	（1）应急预案启动后，应急指挥部办公室立即通知有关成员单位和职能部门赶赴现场，成立应急现场指挥部，组织开展应急处置工作。

（2）现场指挥部下设各相关工作组立即开展现场调查；

（3）组织开展现场应急，及时向现场指挥部提供报告，确定事故原因；

（4）根据调查结果，分析事件影响范围，向应急指挥部提出应急处置建议；

（5）按应急指挥部要求，督促和协调相关部门和单位实施应急处置措施

	应急领导小组
	（1）分析判断事件或灾情的受影响区域、危害程度，确定相应预警级别、应急救援级别；

（2）决定启动应急预案，组织、指挥、协调各应急救援小组进行应急救援行动；

（3）批准成立现场救援指挥部，批准现场处置方案；

（4）报告上级部门与地方政府应急机构，通报事件或灾情情况；

（5）评估事态发展，决定升高或降低预警级别，应急救援级别；

（6）根据事件发展的严重程度，决定请求社会应急救援队伍援助；

（7）监督应急操作人员的行动，保证现场救援和现场外其它人员的的安全；

（8）决定救援人员、员工从事件区域撤离，决定请求地方政府组织周边群众从事件受影响区域撤离；

（9）协调环境应急救援设备、物质、通讯、医疗、后勤保障方面支持工作；

（10）批准新闻发布；

（11）宣布应急结束；

（12）决定公司各类环境事件应急演练，监督各单位环境事件应急演练工作。

	事故

救援组
	（1）负责事故抢险救援物资及人的运输，为救援行动提供物资保证，其中包括应急抢险器材，救援防护器材，监测分析器材和指挥通信器材等；

（2）负责抢险救灾物资的及时供应。 负责急救行动中人员器材的运输，负责保证应急物资及应急资金及时到位。

（3）负责抢救事件现场和波及范围内的受伤、中毒人员的救护，把受伤、中毒人员及时从事件现场抢救出来，就地急救或送医院救护。

	通讯

联络

息组
	（1）迅速通知应急指挥部、各救援专业队及有关部门、部门查明事件源部位及原因，采取紧急措施，防止事件扩大，下达按应急预案处置的指令。

（2）负责确保各专业队与指挥部之间信息通讯的畅通。

（3）协助副总指挥做好事故报告、事故应急救援工作的实施。

（4）及时了解事故危害范围，人员伤亡情况、环境污染情况、抢险情况及存在的问题。接待好上级有关部门。

（5）做好环境危害事故的调查处理工作。

（6）事先协议就近医院，做好事故受伤人员的救治。

（7）负责政府和媒体以及相邻地区单位和居民的信息通报工作，负责回答外界新闻媒体有关咨询。

（8）负责联络外部社会救援机构和专家。

（9）联络海城市监测站进行应急监测。

	医疗

救护组
	（1）负责现场事故受伤人员的现场急救护理，将严重受伤人员送医院救护。
（2）负责日常医疗救护救助知识的宣传教育。

（3）负责药品器具的贮备工作。

	后勤保障组
	（1）负责抢险救灾物资的供应和运输。

（2）负责救援人员的人数清点，救援人力资源的后续支持。

（3）接到应急预警通报，立即调动应急物资到制定地点，根据应急指挥部要求清点应急物资，如发现不足，马上向上级或外部救援单位申请援助。

（4）负责集合地点的人数清点，并上报应急指挥部。

（5）负责被疏散群众的安置工作。

（6）负责日常应急物资核查、储备、保管和供应，定期检查各项应急救援物资、设备、器具的数量、状态，确保紧急情况的有效使用。

（7）救援人员的生活后勤保障。

	善后处理组
	（1）主要负责清理事故现场及环境恢复工作。

（2）在应急指挥部确定现场已无人身危险的情况下，组织抢修人员对现场其他危险设施、损坏设备进行排险、抢险或抢修，尽快恢复正常工作。

（3）负责事故善后处理、损失及灾害评估、保险理赔等工作。

	疏散警戒组
	疏导、疏散和撤离无关人员。
组织对事故区域实施警戒、保卫和交通管制。
准备戒严、警戒、警示用的标识性器材和应急救援人员佩戴的标志，以备应急救援之用。

	专家组
	（1）指导应急预案的编制及修改完善；

（2）掌握企业区域内重大危险源的分布情况，了解国内外的有关技术信息、进展情况和形势动态，提出相应的对策和意见；

（3）对事故的危害范围做出科学评估，为应急指挥部的决策和指挥提供科学依据。

（4）参与事故危害范围、事故等级的判定，对事故影响区域的警报设立与解除等重大防护措施的决策提供技术依据；

（5）指导各应急小组进行现场处置。


3.4.3.本溪观音阁经济开发区应急联动机制

    成立了以本溪观音阁经济开发区管委会负责协调的应急救援指挥部，本溪观音阁经济开发区管委会主任任应急总指挥，并与本溪县公安、应急、消防生态环境、卫生、宣传部等部门建立联动机制。

（1）公安部门：负责组织事故现场的安全警戒、人员疏散及周围地区治安秩序维护；交警大队负责事故现场的交通管制。

（2）消防部门：消防大队部门负责控制和扑灭火灾，控制危险化学品泄漏后的事故现场，事故得到控制后的回收处理及现场消洗工作，参与伤员的营救工作。

（3）卫生部门：负责评定危险化学品对人体的危害程度，制定对人体伤害的医疗抢救预案；负责提供所需药品清单，组织医务人员抢救伤员；指导现场救护工作；

（4）生态环境部门：负责对事故现场及周边环境的应急测定和环境影响的评估；公布事故造成环境污染的信息；提出消除和治理环境污染的措施；指导和监督现场遗留危险废物的处置。

  （5）应急部门：负责组织运输队伍运送抢险队伍、撤离人员和救援物资。

（6）宣传部门：负责对媒体发布事故及应急救援新闻信息，受理安排媒体采访；

  （7）其他部门：依据应急救援的需要情况及时参与。
涉及环境风险物质情况
环境风险是环境风险事件发生及造成损失的可能性和不确定性。按照环境风险系统理论，环境风险事件的发生取决于风险源、初级控制机制、次级控制机制、风险受体。风险源含有大量的风险因子，当初级控制机制失效时，风险源中风险因子释放出来进入环境空间，此时，如果次级控制机制失效，则风险因子在空间中产生转移，形成环境风险场，当环境风险场与受体空间重叠，则环境风险因子与风险受体碰撞，导致风险受体受损，从而发生环境风险事件。风险源和风险受体是环境风险形成的重要因素，而初级、次级控制机制则是控制环境风险发生的重要手段，本报告从环境风险系统理论出发，对产业园区域内环境风险进行识别。

环境风险受体识别
本溪观音阁经济开发区主要涉及的风险受体为：本溪观音阁经济开发区附近村镇居住区、本溪观音阁经济开发区周边河流。评价范围内无饮用水源地，无自然保护区、生态红线区。
环境风险源识别
本溪观音阁经济开发区产业园内企业的生产原料、燃料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产原料、“三废污染物”中涉及的主要环境风险物质储存量及主要危险化学品特性的情况见下表，主要风险物质化学特性见附表（本次主要针对较大环境风险等级企业）。

表4-1  园区内较大企业环境风险物质储存情况与企业Q值一览表 
	物质名称
	使用单位
	qn最大储存量(t)
	临界量Qn（t）
	qn/Qn
	总和
	划分

	液氨
	本溪玉晶玻璃有限公司
	50
	7.5
	6.7
	36.74
	Q2

	煤气
	
	5.12（8台）
	7.5
	5.46
	
	

	煤气
	
	5.76（32台）
	7.5
	24.58
	
	


环境风险分析

环境风险指数计算法
根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》的规定，本次先通过“环境风险指数计算法”对评估区域整体进行环境风险分析。

水环境风险指数计算与等级划分

水环境风险源强度指数（S）

鉴于环境风险防控与应急能力指数（M）涉及的各项指标难以获取，本次评估采用环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）中的附表2、附表3中的打分指标，结合观音阁经济开发区行政区划范围内的实际情况，对环境风险源强度指数（S）和环境风险受体脆弱性指数（V）进行打分，并两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。水环境风险各项指标评分见表5-1、5-2。

表5-1 产业园区水环境风险源强度指数（S）评估表

	序号
	评估指标
	数据

来源
	水环境风险
	评分

	
	
	
	指标说明
	情 况
	分值
	实际

情况
	

	1
	单位面积环境风险企业数量
	管委会，企业环境风险评估报告
	评估区域中涉水环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位：个/平方公里
	＞0.5
	7
	6/8.11=

0.73
	7

	
	
	
	
	(0.05-0.5]
	5
	
	

	
	
	
	
	(0.005-0.05]
	3
	
	

	
	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	企业环境风险评估报告
	评估区域内各个涉水环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	＞50
	7
	1.552129/8.11=0.19
	0

	
	
	
	
	（25，50]
	3
	
	

	
	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	管委会，企业环境风险评估报告
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉水环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	6
	1/32=0.03=3%
	0

	
	
	
	
	（20-50]
	4
	
	

	
	
	
	
	（10-20]
	2
	
	

	
	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	道路年运输危险化学品数量
	管委会，企业环境风险评估报告
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉水），单位：万吨
	＞300
	15
	1
	0

	
	
	
	
	（30,300]
	9
	
	

	
	
	
	
	（3,30]
	3
	
	

	
	
	
	
	≤3
	0
	
	

	5
	石油天然气开采设施数量
	工信部门
	评估区域内有无石油天然气开采设施
	有
	5
	无
	0

	
	
	
	
	无
	0
	
	

	6
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	环保

部门
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发水环境事件发生数量及影=响
	突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	无
	0

	
	
	
	
	突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	
	无突发水环境事件发生
	0
	
	

	小计
	7


根据产业园区实际情况，按照上表对各评估报告指标分别进行评分，计算得到产业园区水环境风险源强度指数S为7。
环境风险受体脆弱性指数（V）

产业园区水环境风险受体脆弱性指数的计算采用评分法对其进行量化，评估指标及分值见表5-2。

表5-2水环境风险受体脆弱性指数（V）评估表
	序号
	评估

指标
	数据

来源
	水  环  境  风  险
	评分

	
	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	水利

部门、农业

部门、环保

部门
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	15
	IV
	7

	
	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类、
	7
	
	

	
	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	管委会
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	15
	6.76
	0

	
	
	
	
	(25,50]
	7
	
	

	
	
	
	
	[0,25]
	0
	
	

	3
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	管委会
	单位面积中水环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	15
	2/8.11=0.24
	10

	
	
	
	
	[0.1-0.5)
	10
	
	

	
	
	
	
	[0.01-0.1)
	5
	
	

	
	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	4
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	管委会
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	15
	0
	0

	
	
	
	
	[5,10]
	10
	
	

	
	
	
	
	[1,4]
	5
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	5
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	管委会
	以乡镇及以上饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位:万人
	>10
	20
	/
	0

	
	
	
	
	[7,10]
	14
	
	

	
	
	
	
	[3,7)
	8
	
	

	
	
	
	
	<3
	0
	
	

	6
	人均GDP

水平
	管委会
	评估子区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位:万元/人
	<3
	20
	5.93
	8

	
	
	
	
	[3,5)
	14
	
	

	
	
	
	
	[5,10)
	8
	
	

	
	
	
	
	≥10
	0
	
	

	小计
	25


根据产业园区实际情况，按照上表对各评估报告指标分别进行评分，计算得到产业园区水环境风险受体脆弱性指数V为25。
水环境风险指数（R水）

通过上述分析，计算出产业园区的水环境风险源强度指数值为9、水环境风险受体脆弱性指数41；由公式计算可知：

[image: image2.png]R =SK=VK




产业园区的水环境风险指数值R水为11.18；

表5-3 环境风险等级划分原则

	环境风险指数（R水、R气、R综合）
	环境风险等级

	≥50
	高（H）

	[40,50)
	较高（RH）

	[30,40)
	中（M）

	＜30
	低（L）


综上，得到观音阁经济开发区环境风险等级见表5-4。

表5-4 水环境风险等级划分一览表
	区域名称
	水环境风险指数
	水环境风险等级

	本溪观音阁经济开发区
	11.18
	R水11.18-L


   由上表可知观音阁经济开发区水环境风险等级为“低”环境风险等级。
大气环境风险指数计算与等级划分

环境风险源强度指数（S）
鉴于环境风险防控与应急能力指数（M）涉及的各项指标难以获取，本次评估采用环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）中的附表2、附表3中的打分指标，结合观音阁经济开发区行政区划范围内的实际情况，对环境风险源强度指数（S）和环境风险受体脆弱性指数（V）进行打分，并两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。大气环境风险各项指标评分见表5-5。

表5-5 产业园区大气环境风险源强度指数（S）评估表
	序号
	评估指标
	数据

来源
	大气环境风险
	评分

	
	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	

	1
	单位面积环境风险企业数量
	管委会，企业环境风险评估报告
	评估区域中涉气环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位:个/平方公里
	＞0.5
	10
	32/8.11=3.94
	10

	
	
	
	
	(0.05-0.5]
	7
	
	

	
	
	
	
	(0.005-0.05]
	4
	
	

	
	
	
	
	[0-0.005]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	企业环境风险评估报告
	评估区域内各个涉气环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	＞50
	10
	38.0412056/8.11=4.69
	0

	
	
	
	
	（25，50]
	5
	
	

	
	
	
	
	≤25
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	企业环境风险评估报告
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大的涉气环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>50
	5
	1/32=0.03=

3%
	0

	
	
	
	
	（20-50]
	3
	
	

	
	
	
	
	（10-20]
	1
	
	

	
	
	
	
	≤10
	0
	
	

	4
	道路年运输危险化学品数量
	交通部门
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量（涉气），单位：万吨
	＞300
	30
	1
	0

	
	
	
	
	（30,300]
	18
	
	

	
	
	
	
	（3,30]
	6
	
	

	
	
	
	
	≤3
	0
	
	

	5
	石油天然气开采设施数量
	工信部门
	评估区域内有无石油天然气开采设施（涉气）
	有
	5
	无
	0

	
	
	
	
	无
	0
	
	

	6
	石油天然气及成品油长输管线跨越区域情况
	应急部门
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征（涉气）
	跨越人口集中区
	5
	跨越人口集中区
	5

	
	
	
	
	未跨越人口集中区
	1
	
	

	7
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	环保部门
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发大气环境事件发生数量及影响
	突发水环境事件数量≥1且较大及以上等级的突发水环境事件发生数量≥1
	20
	无
	0

	
	
	
	
	突发水环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发水环境事件
	10
	
	

	
	
	
	
	无突发水环境事件发生
	0
	
	

	合计
	15


根据产业园区实际情况，按照上表对各评估报告指标分别进行评分，计算得到产业园区大气环境风险源强度指数S为15。
环境风险受体脆弱性指数（V）

鉴于环境风险防控与应急能力指数（M）涉及的各项指标难以获取，本次评估采用环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）中的附表2、附表3中的打分指标，结合观音阁经济开发区行政区划范围内的实际情况，对环境风险源强度指数（S）和环境风险受体脆弱性指数（V）进行打分，并两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。评估指标及分值见表5-6。
表5-6 产业园区大气环境风险受体脆弱性指数（V）评估表
	序号
	评估

指标
	数据

来源
	大 气 环 境 风 险
	产业园区得分

	
	
	
	指标说明
	情况
	分值
	实际情况
	

	1
	居民区污染

风频
	环保部门、气象部门、管委会
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	40
	<5%
	0

	
	
	
	
	(13%-20%]
	26
	
	

	
	
	
	
	[5%-13%]
	13
	
	

	
	
	
	
	<5%
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	管委会
	单位面积中大气环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	40
	0.72
	40

	
	
	
	
	[0.1-0.5)
	26
	
	

	
	
	
	
	[0.01-0.1)
	13
	
	

	
	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	3
	人均GDP水平
	管委会
	评估区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位 :万元/人
	<3
	20
	5.93
	8

	
	
	
	
	[3,5)
	14
	
	

	
	
	
	
	[5,10)
	8
	
	

	
	
	
	
	≥10
	0
	
	

	合计
	48


根据产业园区实际情况，按照上表对各评估报告指标分别进行评分，计算得到产业园区大气环境风险受体脆弱性指数V为48。
大气环境风险指数（R气）

通过上述分析，计算出产业园区的大气环境风险源强度指数值为15，大气环境风险受体脆弱性指数48；由公式计算可知：得到R值为26.83。             

综上，得到观音阁经济开发区大气环境风险等级，具体见表5-7。

表5-7 大气环境风险等级划分一览表
	区域名称
	大气环境风险指数
	大气环境风险等级

	观音阁经济开发区
	26.83
	R气26.83-L


   由上表可知观音阁经济开发区大气环境风险等级为“低”环境风险等级。
综合环境风险指数计算与等级划分

环境风险源强度指数（S）

鉴于环境风险防控与应急能力指数（M）涉及的各项指标难以获取，本次评估采用环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）中的附表2、附表3中的打分指标，结合观音阁经济开发区行政区划范围内的实际情况，对环境风险源强度指数（S）和环境风险受体脆弱性指数（V）进行打分，并两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。评估指标及分值见表5-8。
表5-8 产业园区综合环境风险源强度指数（S）评估表

	序号
	评估指标
	数据

来源
	综合环境风险
	评分

	
	
	
	指标说明
	情 况
	分值
	实际

情况
	

	1
	单位面积环境风险企业数量
	管委会，企业环境风险评估报告
	评估区域中环境风险企业数量与评估区域面积的比值，单位:个/平方公里
	＞1
	7
	0.8
	5

	
	
	
	
	(0.1-1]
	5
	
	

	
	
	
	
	(0.01-0.1]
	3
	
	

	
	
	
	
	[0-0.01]
	0
	
	

	2
	单位面积环境风险物质存量与临界量的比值
	环保部门，企业环境风险评估报告
	评估区域内各个环境风险企业中环境风险物质的数量与临界量的比值加和后除以评估区域面积
	＞100
	7
	3.08
	0

	
	
	
	
	(50,100]
	3
	
	

	
	
	
	
	≤50
	0
	
	

	3
	较大以上环境风险企业所占百分比
	环保部门，企业环境风险评估报告
	依据企业环境风险等级划分相关文件，等级为较大、重大环境风险企业数量占评估区域所有环境风险企业数量的百分数
	>65
	6
	1/32=3%
	0

	
	
	
	
	（30-65]
	4
	
	

	
	
	
	
	（15-30]
	2
	
	

	
	
	
	
	≤15
	0
	
	

	4
	道路年运输危险化学品数量
	交通

部门
	评估区域内每年以道路运输方式运输的危险化学品数量，单位：万吨
	＞300
	15
	1
	0

	
	
	
	
	（30,300]
	9
	
	

	
	
	
	
	（3,30]
	3
	
	

	
	
	
	
	≤3
	0
	
	

	5
	石油天然气开采设施数量
	工信部门
	评估区域内石油天然气开采设施数量，单位：套
	>100
	5
	无
	0

	
	
	
	
	[30,100]
	3
	
	

	
	
	
	
	<30
	0
	
	

	6
	石油天然气及成品油长输管跨越区域情况
	应急部门
	评估区域内石油天然气及成品油长输管线跨越或影响的区域环境特征。
	跨越Ⅰ类、Ⅱ类地表水水域环境功能区和保护目标或人口集中区
	5
	跨越IV类地表水水域环境功能区和保护目标
	3

	
	
	
	
	跨越Ⅲ类、Ⅳ类地表水水域环境功能区和保护目标
	3
	
	

	
	
	
	
	跨越Ⅴ类、劣Ⅴ类地表水水环境功能区和保护目标
	1
	
	

	7
	近五年突发环境事件发生数量及影响
	环保

部门
	参照《国家突发环境事件应急预案》，评估区域内近五年突发环境事件发生数量及影响
	突发环境事件数量≥2，且较大及以上等级的突发环境事件数量≥1
	10
	无
	0

	
	
	
	
	突发环境事件数量≥1，无较大及以上等级的突发环境事件
	5
	
	

	
	
	
	
	无突发环境事件发生
	0
	
	

	8
	环境投诉数量
	环保

部门
	评估区域上一年度因环境问题来信、来访、电话及网络投诉总数，单位:件
	>300
	10
	10
	0

	
	
	
	
	[201,300]
	7
	
	

	
	
	
	
	[100,200]
	4
	
	

	
	
	
	
	<100
	0
	
	

	合计
	8


根据产业园区实际情况，按照上表对各评估报告指标分别进行评分，计算得到产业园区综合环境风险源强度指数S为8。
环境风险受体脆弱性指数（V）

鉴于环境风险防控与应急能力指数（M）涉及的各项指标难以获取，本次评估采用环境风险源强度指数（S）、环境风险受体脆弱性指数（V）两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。根据《行政区域突发环境事件风险评估推荐方法》（环办应急【2018】9号）中的附表2、附表3中的打分指标，结合观音阁经济开发区行政区划范围内的实际情况，对环境风险源强度指数（S）和环境风险受体脆弱性指数（V）进行打分，并两项指数相乘后开方的方法计算区域环境风险指数（R）。评估指标及分值见表5-9。

表5-9 产业园区综合环境风险受体脆弱性指数（V）评估表
	序号
	评估

指标
	数据

来源
	综  合  环  境  风  险
	评分

	
	
	
	指标说明
	情 况
	分值
	实际情况
	

	1
	重要水体流通渠道水质类别
	水利部门、农业部门、环保部门
	河道、湖泊水质类别，如Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类、劣Ⅴ类（若存在多个水质类别，取高值）
	Ⅰ类、Ⅱ类
	10
	IV类
	5

	
	
	
	
	Ⅲ类、Ⅳ类、
	5
	
	

	
	
	
	
	Ⅴ类、劣Ⅴ类
	0
	
	

	2
	水网密度指数
	环保

部门
	参照《生态环境状况评价技术规范》
	>50
	10
	6.76
	0

	
	
	
	
	(25,50]
	5
	
	

	
	
	
	
	[0,25]
	0
	
	

	3
	居民区污染

风频
	管委会
	人口密度超过评估区域平均人口密度的居民区，五公里范围内其上风向为工业区的风频，若存在多个风频则取高值
	>20%
	10
	<5%
	0

	
	
	
	
	(13%-20%]
	7
	
	

	
	
	
	
	[5%-13%]
	4
	
	

	
	
	
	
	<5%
	0
	
	

	4
	单位面积常住人口数量（人/平方公里）
	管委会
	常住人口数量与评估区域总面积的比值，单位：人/平方公里
	>1500
	10
	2354
	10

	
	
	
	
	（1000,1500]
	7
	
	

	
	
	
	
	[500,1000]
	4
	
	

	
	
	
	
	<500
	0
	
	

	5
	单位面积环境风险受体数量（个/平方公里）
	管委会
	单位面积中环境风险受体数量，单位：个/平方公里
	≥0.5
	20
	0.72
	20

	
	
	
	
	[0.1-0.5)
	14
	
	

	
	
	
	
	[0.01-0.1)
	8
	
	

	
	
	
	
	＜0.01
	0
	
	

	6
	乡镇及以上集中式饮用水水源地数量
	管委会
	提供居民生活及公共服务用水的水源地的个数，包括河流、湖泊、水库等，单位：个
	>10
	10
	0
	0

	
	
	
	
	[5,10]
	7
	
	

	
	
	
	
	[1,4]
	4
	
	

	
	
	
	
	0
	0
	
	

	7
	乡镇及以上集中式饮用水水源地服务人口数量
	管委会
	以乡镇及以上集中式饮用水水源地为取水来源的人口数量，单位:万人
	>100
	10
	0
	0

	
	
	
	
	[50,100]
	7
	
	

	
	
	
	
	[30，50)
	4
	
	

	
	
	
	
	<30
	0
	
	

	8
	人均GDP水平
	管委会
	评估区域所在地市或区县上一年度GDP与当地常住人口数量的比值，单位:万元/人
	<3
	20
	5.93
	8

	
	
	
	
	[3,5)
	14
	
	

	
	
	
	
	[5,10)
	8
	
	

	
	
	
	
	≥10
	0
	
	

	合计
	43


根据产业园区实际情况，按照上表对各评估报告指标分别进行评分，计算得到产业园区综合环境风险受体脆弱性指数V为43。
综合环境风险指数（R综合）

通过上述分析，计算出产业园区的综合环境风险源强度指数值为8，综合环境风险受体脆弱性指数43；由计算可知：产业园区的综合环境风险指数值

R综合为18.55；

综上，得到本溪观音阁经济开发区大气环境风险等级，具体见表5-10。

表5-10 大气环境风险等级划分一览表
	区域名称
	综合环境风险指数
	综合环境风险等级

	本溪观音阁经济开发区
	18.55
	R气18.55-L


   由上表可知本溪观音阁经济开发区综合环境风险等级为“低”环境风险等级。
环境风险指数的计算及结果表征

根据水环境风险指数、大气环境风险指数、综合环境风险指数值的大小，可得到产业园区的评估结果，见表6.1-12。从结果可以看出，产业园区整体的水环境风险等级为低级，大气和综合环境风险等级均为低级。
表5-11 观音阁经济开发区环境风险指数表征表

	
	水环境风险
	大气环境风险
	综合环境风险

	类别+指数值+等级+构成
	R水11.18-L
	R气26.83-L
	R综合18.55-L


典型突发环境事件情景分析

突发环境事件情景设定
收集国内外突发大气环境事件资料

通过查阅资料和数据，近期国内外同类型企业发生的典型事故如下。
表6-1 国内外典型事故统计

	序号
	事故类型
	案例
	时间
	事件原因及影响后果

	1
	油类 泄漏、火灾、爆炸事故
	案例1
	2006年11月15日
	泸州电厂发生油类泄漏事件，此次泄漏从2006年11月15日上午10时供油泵运行时开始至下午6时切断，历时8小时，核定泄漏油量为16.9吨。部分油流入长江造成泸州市区自来水厂停止取水，并对上海市部分地区造成影响。

	
	
	案例2
	2000年7月2日
	山东青州市潍坊弘润石油化工助剂总厂，因未堵盲板，违章动火焊接，造成2个500立方米油罐爆炸起火，10人死亡，部分操作室及管排、管架烧毁，直接经济损失200余万元

	
	
	案例3
	2002年8月
	某机场煤油罐入孔口焊接遮雨盖支架，罐内煤油溢出着火，损失煤油241t，违章操作。结果导致死亡4人，受伤2人

	2
	燃料气泄漏事故
	案例1
	2007年７月30日
	2007年7月30日12时48分，开封市学院门街24号楼４楼一居民家中天然气管道破裂，造成大量天然气泄漏，对周围180多户400多名居民的生命财产造成极大威胁，开封市公安、交巡警、消防、防暴、供电、燃气、网通、移动等部门各司其职，迅速行动，于40分钟后成功排除险情，避免了一起恶性事故的发生，使人民的生命财产安全得到了有效保护。

	
	
	案例2
	2017年7月2日
	三亚市海虹路路边由于施工队施工不慎将燃气管道顶裂，导致海虹路路边天然气管道泄漏，天然气喷射高度为3到4米。消防人员在现场进行警戒，疏散周边群众，用水炮对泄漏在空气中的天然气进行稀释，燃气公司工作人员经过一刻钟的抢修，将泄漏的天然气管道完全关闭。

	
	
	案例3
	2017年7月5日
	中石油天然气输气管道晴隆沙子段，因近期持续强降雨引发边坡下陷侧滑，挤断输气管道，引发泄漏燃爆。初步查明造成8人死亡，35人受伤。

	3
	油漆、树脂泄漏火灾事故
	案例1
	2005年2月16日
	位于天津市津南区辛桥村一家化工厂仓库内的环氧树脂溶液着火，事故中无人伤亡。当时仓库内存储的大量化工原料冒出浓烟，正在厂内工作的人员全部安全撤离。随即赶到的消防人员用近2个小时将火势控制，仓库内燃烧的化工原料是环氧树脂。消防部门出动了六七辆消防车和60多名消防员前来灭火。由于扑救及时，厂内的人员撤离很快，事故中没有人员伤亡。

	
	
	案例2
	2001年10月31日
	泰国东部一家油漆厂，发生火灾，造成12人死亡，30人受伤，据调查，该厂的一个制造油漆的设备容器发生可燃气体泄漏，使混合气体局部范围达到爆炸极限，以致发生强烈爆炸，并诱发火灾。

	4
	液氨泄漏事故
	案例1
	2012年2月
	山西临汾热电有限公司，发现液氨储罐罐底管道阀门发生泄漏，后检查系管道法兰垫损坏所致，液氨溢漏3m3，系管理失误所致。发现事故后，立即启动罐区消防设施喷淋稀释，未造成人员伤亡

	
	
	案例2
	2004年8月
	福建省漳州市龙文合成氨厂，在罐装液氨时，槽车连接管发生断裂，造成液氨泄漏，系操作失误。结果导致死亡1人，受伤39人。

	
	
	案例3
	2005年7月
	上海碱胺公司，液氨罐顶小阀门与管道连接处突然断裂，系管理失误。处理措施适当，未造成伤亡

	
	
	案例4
	2005年4月
	墨西哥韦腊克鲁斯州某工厂，清理和维护输氨管线时，造成氨气泄漏爆炸事故。结果导致5人失踪，2000居民紧急疏散

	
	
	案例5
	2015年8月
	四川南充一氮肥厂在罐装液氨时，槽车连接管发生断裂，造成液氨泄漏，操作失误。

	5
	盐酸泄漏事故
	案例1
	2012年7月30日
	昆明市西山区一公司内发生盐酸泄漏事故，经过数小时的紧张处置，目前事故现场已得到控制，现场未造成人员伤亡。事发地点是运送化学品的停车场，常有运输盐酸、硫酸的车辆出入。此次盐酸泄漏的是晨一辆运送盐酸的车辆造成的，本次事故未造成人员伤亡。

	
	
	案例2
	2008年7月11日
	江西安义发生盐酸贮罐泄漏事故，位于（江西）安义县万埠镇的江西晶安高科有限公司1号立式盐酸贮罐因螺丝锈蚀、罐体爆裂，罐内约300吨盐酸全部泄漏。由于处置及时得当，1小时后泄漏得到全面控制，事故未造成人员伤亡。事故原因为使用了8年的1号盐酸储罐由于玻璃钢老花，罐内盐酸贮量接近警戒线，随着压力增大导致罐体爆裂

	
	
	案例3
	2011年4月25日
	四川南充发生盐酸泄漏事故。满载盐酸的槽罐车因罐体底部堵头破损，导致大量盐酸泄漏。通过与相关部门的共同努力，持续4小时的紧急抢险行动结束，盐酸泄漏得到有效处理，该事故未造成人员伤亡。

	6
	丙酮泄漏事故
	案例1
	2010年4月12日
	北京昌平区七家镇多彩印刷厂，装订车间内丙酮发生爆炸，引燃车间内的设备及纸张，过火面积1000平方米。一名女工逃生时，被倒塌墙面砸中声亡。另有11人不同程度受伤。

	
	
	案例2
	2007年10月26日
	京沈高速公路北京至沈阳路段263公里处发生一起汽车追尾事故，大量丙酮泄漏并挥发。消防人员到场出水进行稀释，并协助环保、应急部门进行引流处理。经过一个多小时的处置，险情得以排除

	7
	甲醛泄漏事故
	案例1
	2009年4月16日
	陕西比迪欧化工有限公司903车间一储存甲醛的压力罐由于内压过高导致罐体破裂，突然发生泄漏，泄漏出来的甲醛迅速挥发，多名工人发生不良反应，鼻子、眼睛不同程度受到损伤。随后消防中队赶到现场处理，情况得到控制

	
	
	案例2
	2007年9月14日
	南宁市乡塘区西津村放南宁市华妙建材有限公司发生一起甲醛泄漏事故，造成事故发生地局部区域空气污染，并因企业处置不当造成甲醛排入南宁市内河心圩江上游，引发二次水污染的突发环境事件。原因甲醛从罐车卸到储罐后，由于贮存甲醛罐体的地基下陷，导致罐体倒下后阀门破裂，甲醛泄漏。泄漏事故发生后，该公司未及时向政府报告，在没有对事故现场设置围堰的情况下，擅自用水冲洗稀释现场，将含甲醛废水排放南宁市河心圩江，引发水体二次污染。

	8
	废水污染事故
	案例1
	2016年1月29日
	三明市的福建省三联化工股份有限公司因抽水泵漏水,生产废水泄漏外排，生产废水属强酸，其中总铅、镉、砷等重金属浓度严重超标，最终流到沙溪河，进入闽江上游。造成严重的水体污染。

	
	
	案例2
	2014年08月29日
	（北京）通州区富豪工业园去内的富豪电镀厂排放的污水造成排水沟内土壤铬元素严重超标，污染附近农田土壤，进而导致所产农作物致癌。导致这种结果的原因是该厂建有废水处理设备并未正常运转。

	
	
	案例3
	2006年1月3日
	石家庄维生药业进行维生素C技术改造的同时，污水处理设施也同时建设，但项目自试运行以来，污水处理设施一直在调试，排放的 污水也未能达标。2006年4月，维生药业因出水COD为685mg/L，严重超标而被河北省环保局通报”，而石家庄高新技术产业开发区污水处理厂对维生药业跟踪检测结果显示，其COD平均值为3300mg/L,最高可达11000mg/L，远高于污水处理厂的接管标准，因此污水处理厂一直处理超负荷运行状态，并出现污水超标排放问题，致汪洋沟河道遭受污水侵害，并威胁附近居民健康。

	9
	氟化氢泄漏事件
	案例
	2013年10月18日
	2013年10月18日4时左右，山东省东营市广饶县润恒化工有限公司发生一起氟化氢泄漏事故，造成现场3人中毒，经抢救无效死亡。2013年3月至10月，润恒公司对部分生产装置进行了改造，并于10月13日私自非法投料生产。10月18日凌晨4时许，一操作工发现1号氟化反应釜截止阀渗漏，便用管钳和套管关紧阀门，但感觉阀门仍未被关死，又将套管插到管钳手柄上加长力臂关闭阀门，致使阀门损坏，物料由阀门处漏出，致使3名现场操作工被高压气流冲下平台（工作压力约0.9-1.5MPa），因氟化氢大量泄漏中毒死亡。


上述事故案例表明，事故根本原因主要集中在以下几点：

（1）管理不严格，危险化学品储存设施日常维护不到位，未能及时发现老化、破碎设备部件；

（2）运输过程管理不完善，运输驾驶人员预防风险事故意识不强烈；

（3）发生事故的原因绝大数是由于施工和操作不按规程造成的，同时若发生泄漏事故后不能妥善处理，将导致其他次生事件；

（4）应急措施不完备；

（5）应急制度不健全，应急预案执行不到位。
群发或链发的突发环境事件情景

2005年11月13日13时30分，中国石油天然气股份有限公司吉林石化分公司双苯厂苯胺二车间硝苯精制T-102发生爆炸，随后又引发苯胺装置区连续发生15次爆炸，共导致苯胺二车间、北侧105m的55#储罐区、东侧800m处的乙烯裂解炉、东侧100m吉林农药厂、西侧40m处输料管线5个火场；在55#储罐区下风向由于辐射热又先后引发5个火场，火灾除导致8人死亡，60人受伤，近7千万元损失外，爆炸后流入松花江的苯类物质导致松花江水体严重污染。 

爆炸发生后，被爆炸破坏的生产装置和储罐中的物料流入雨水排污管道，2005年11月14日10时，吉化公司10#线(雨污排水线)入江口水样苯、苯胺、硝基苯、二甲苯等主要污染物指标均超过国家规定标准，下游10km九站断面5项指标全部检出。

产业园区典型突发环境事件情景设定
本评估报告依据风险识别结果，针对风险源和受体分布较为集中的区域开展典型突发环境事件情景分析。典型突发环境事件情景筛选原则具体如下：

结合环境风险识别和环境风险分析结果，筛选区域重点关注的水和大气环境风险受体，确定区域重点关注的各类环境风险源。

以环境风险受体为出发点梳理各个风险企业环境风险评估报告中针对该环境风险受体的所有典型突发环境事件情景。未开展环境风险评估的企业，可结合环境风险物质种类及数量，参照同类企业环境风险评估结果确定相关信息。

受多个环境风险源影响的环境风险受体，汇总分析可能发生的突发环境事件情景。
根据以上筛选原则，本评估报告在综合分析区域可能发生的突发环境事件类型、特征污染物、主要影响受体等基础上，筛选出了典型突发环境事件情景见下表。
表6-2 突发环境事件情景列表

	危险危害设备
	事故种类
	产生的原因
	可能产生的主要危险后果

	反应容器
	原料、产品泄漏
	因腐蚀、裂纹等，强度减弱；反应罐受到较大外力冲击等。
	泄漏后污染车间地面，从车间溢出后污染厂内土壤、地下水或随后期车间冲洗水进入受纳水体。

	
	原料、产品发生火灾、爆炸
	遇火星、明火、局部温度过高
	爆炸产生的废气造成周边大气环境质量下降，甚至造成污染物超标

	原料仓库
	原料泄漏
	包装密封不好，跑、冒、滴、漏；通风不良；容器受到较大外力冲击等
	泄漏后污染库房地面，从库房溢出后污染厂内土壤、地下水或随后期冲洗水进入受纳水体。

	
	原料、产品发生火灾、爆炸
	阀门链接不严密，腐蚀，破裂，造成物料泄漏，遇明火、火星起火、爆炸
	火灾、爆炸产生的废气造成周边大气环境质量下降，甚至造成污染物超标

	车间管线
	原料、产品泄漏
	操作失误，管线管件损坏，密封胶带老化，外力撞击，火灾爆炸导致管线内物料泄漏
	泄漏后污染车间地面，从车间溢出后污染厂内土壤、地下水或随后期车间冲洗水进入受纳水体。

	交通干线
	产品、原料、危险废物发生泄漏
	交通事故，运输设备故障
	泄漏后污染周边环境土壤、地下水或随雨水进入受纳水体。

	废水

处理站
	超标排放
	设备故障、违规排放
	污染地表水

	危废库房
	泄漏事故
	包装密封不好，跑、冒、滴、漏；通风不良；容器受到较大外力冲击等。

装置区或装卸区紧急切断装置或事故围堰失效，有可能引发危险化学品泄漏事故。
	泄漏后污染库房地面，从库房溢出后污染厂内土壤、地下水或随后期冲洗水进入受纳水体。


突发大气环境事件情景
情景一：本溪玉晶玻璃有限公司

1、风险物质泄漏
本次引用本溪玉晶玻璃有限公司风险物质泄漏源强的估算数据，风险物质泄漏带来的后果分析引用本溪玉晶玻璃有限公司突发性环境事件应急预案当中内容。
液氨储罐泄漏后果分析

当罐区系统发生氨泄漏风险事故期间，泄漏将会对现场及附近暴露人员造成急性中毒危害。事故发生后，氨对下风向近距离污染严重，随着时间的延长，污染物浓度不断向下风向扩散，污染范围也不断扩大。
煤气泄漏后果分析
当煤气管道发生煤气泄漏风险事故期间，泄漏将会对现场及附近暴露人员造成急性中毒危害。事故发生后，CO对下风向近距离污染严重，随着时间的延长，污染物浓度不断向下风向扩散，污染范围也不断扩大。

表6-3 煤气管道泄漏事故源项一览表

	发生事故位置
	事故类别
	释放速率（kg/s）
	持续时间（min）
	泄漏量（t）

	煤气管道连接法兰
	泄漏
	3.75
	10
	2.25


2、火灾爆炸
发生火灾爆炸事故可能引发的有害气体CO扩散后果分析

1）在F类稳定度、1.5m/s最不利气象条件下，各风险物质泄漏导致火灾事故产生的CO扩散不存在LC50（半致死浓度）影响范围；

2）在F类稳定度、1.5m/s最不利气象条件下，各风险物质泄漏导致火灾事故发生产生的CO扩散均存在绝大多数人员暴露1h会对生命造成威胁影响范围，即大气毒性终点浓度1影响范围，最远距离为141.4m，由风险物质CO发生事故造成；影响范围主要为厂区内部及企业四邻工作人员。

3）在F类稳定度、1.5m/s风速条件下，各风险物质泄漏导致火灾事故发生产生的CO扩散存在暴露1h不会对生命造成危险，但长时间暴露会对人体造成伤害的范围，即大气毒性终点浓度2影响范围，最远距离为347.2m，由风险物质CO发生事故造成，影响范围主要为厂区内部及企业四邻工作人员。

发生火灾爆炸事故可能引发的有害气体SO2扩散后果分析

1）在F类稳定度、1.5m/s最不利气象条件下，风险物质泄漏导致火灾事故产生的SO2扩散不存在LC50（半致死浓度）影响范围；

2）在F类稳定度、1.5m/s最不利气象条件下，风险物质泄漏导致火灾事故发生产生的SO2扩散均存在绝大多数人员暴露1h会对生命造成威胁影响范围，即大气毒性终点浓度1影响范围，最远距离为79.1m；影响范围主要为企业厂区内部及企业四邻。

3）在F类稳定度、1.5m/s风速条件下，风险物质泄漏导致火灾事故发生产生的SO2扩散存在暴露1h不会对生命造成危险，但长时间暴露会对人体造成伤害的范围，即大气毒性终点浓度2影响范围，最远距离为1273.2m，影响范围主要为厂区内部及企业四邻。

综上，本项目发生火灾爆炸事故后，次生/衍生的突发环境事件不存在半致死浓度范围，但由于安全考虑，将大气毒性终点浓度1范围内人员进行疏散。

情景二：本溪观音阁经济开发区管委会（天然气管线）

1、天然气管线泄漏
 整个园区天然气管线总长约13km，管径160mm-315mm,，管道内天然气最大存在量为484.816m3，347.81kg。
  泄漏源强按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录F中气体泄漏进行计算，各物质主要参数如下：
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式中：QG-气体泄漏速度，kg／s；

      P-容器压力，Pa；

      Cd-气体泄漏系数；裂口为圆形时取1；

      A-裂口面积，m2；

      M-分子量，0.052kg/mol；

      k-气体的绝热指数(热容比)，取1.11；

      R-气体常数，8.314J／(mol·K) ；

      TG-气体温度，K；

      Y -流出系数，对于临界流 Y = 1.0；
表6-4  生产容器事故参数一览表

	危险物质名称
	密度（kg/m3）
	储存参数
	泄漏参数

	
	
	储存形式
	流出系数
	泄漏口径/mm
	气体泄漏系数
	泄漏时间/min
	气体

温度K
	容器

压力Pa

	天然气
	0.7174
	燃气管线
	1.0
	10
	1.00
	10
	368.15
	101


通过计算，燃气管线发生泄漏事故，泄漏口径为10mm时，天然气泄漏速率为0.0844kg/s，泄漏时间持续10min，泄漏总量为50.64kg。
燃气管线危险物质主要为天然气。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录G，天然气泄漏后扩散气体理查德森数 Ri <1/6，为轻质气体，因此本次评价选择AFTOX 模型进行预测。选取最不利气象条件进行后果预测，最不利气象条件选取F稳定度、1.5m/s风速、温度25℃，相对湿度50%。通过预测可知，发生泄漏事故发生后，天然气在最不利气象条件下扩散过程中，扩散影响范围主要在距离风险源下风向 0~100m 处，在25m处出现最大浓度（15114.6mg/m3），未出现超过大气毒性终点浓度值的情况，在空气中扩散影响范围较小，且影响范围内均无环境敏感目标等关心点，对环境影响可以接受。
2、天然气泄漏火灾、爆炸次生突发环境事件源强分析
天然气属于易燃易爆物质，管线破裂或人为操作不当，将引发天然气泄漏，遇明火发生火灾、爆炸事故。企业发生火灾爆炸事故过程中会产生有害气体CO，CO产生量按下式计算：

G一氧化碳=2330qCQ

式中：G一氧化碳—CO的产生量，kg/s；

C—物质中碳的含量，取85%；

q—化学不完全燃烧值，1.5%~6.0%，取1.5%；

Q—参与燃烧的物质量，t/s。

发生火灾爆炸，产生的伴生/次生污染物主要为CO。经计算，发生火灾爆炸后，CO的产生量为0.03kg/s，火灾发生时间为20min，则CO产生量为36kg。

天然气泄漏后会挥发至空气中，若被点燃引发火灾爆炸，产生的伴生/次生污染物主要为CO。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录G，天然气泄漏后遇明火引发火灾、爆炸，产生的烟团初始密度小于空气密度，属于轻质气体，因此本次评价选择AFTOX 模型进行预测。选取最不利气象条件进行后果预测，最不利气象条件选取F稳定度、1.5m/s风速、温度25℃，相对湿度50%。通过预测可知，天然气泄漏被点燃发生火灾事故后，CO在最不利气象条件下扩散过程中，扩散影响范围主要在距离风险源下风向 0~15m 处，在15m处出现最大浓度（7352.7mg/m3），未超过CO 1级大气毒性终点浓度值（380mg/m3）和2级大气毒性终点浓度值（95mg/m3），CO 1级大气毒性终点浓度值（380mg/m3）和2级大气毒性终点浓度值（95mg/m3）的最远距离分别为108m和275m，影响范围为园区内部及企业四邻。
突发水环境事件情景
情景一：本溪玉晶玻璃有限公司火灾爆炸事故次生的水污染情景
企业为防止火灾爆炸事故发生，针对事故可能产生的事故废水，厂区设有192m3事故池1座，另外，12m×6m×3m两个气保氨区应急事故池，3m×4m×2.5m一个脱销氨区事故池和煤焦油应急事故池4m×5m×4m四个。
根据《石油化工企业设计防火规范》(GB50160-2008)，按园区内各厂区同一时间内一处火灾、同时消防用水量最大处进行计算。

参照中国石油天然气集团公司企业标准《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》(Q/ SY 1190-2013)，本项目事故废水进行核算公式为：

V 总=（V1+V2-V3）max+V4+V5

注：（V1+ V2- V3）max是指对收集系统范围内不同罐组或装置分别计算 V1+ V2- V3，取其中最大值。

V1——收集系统范围内发生事故的一个罐组或一套装置的物料量。

注：储存相同物料的罐组按一个最大储罐计，装置物料量按存留最大物料量的一台反应器或中间储罐计；

V2——发生事故的储罐或装置的消防水量，m3； 

V2=∑Q消t消 
Q消——发生事故的储罐或装置的同时使用的消防设施给水流量，m3/h；

t消——消防设施对应的设计消防历时，h；

V3——发生事故时可以转输到其他储存或处理设施的物料量，m3；

V4——发生事故时仍必须进入该收集系统的生产废水量，m3；

V5——发生事故时可能进入该收集系统的降雨量，m3；

V5=10qF

q——降雨强度，mm；按平均日降雨量；

q=qa/n

qa——年平均降雨量，mm；（本溪县地区年平均降水量为686mm）

n——年平均降雨日数；（本溪县地区年均降雨日数为80天）

F——必须进入事故废水收集系统的雨水汇水面积，ha。
①物料量（V1、V3）

本项目物料泄漏后均呈气态，扩散至大气中，因此本项目（V1-V3）取0。

②消防水量（V2）

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB50160-2008），液氨储罐一旦发生火灾事故，冷却水供给强度不应小于6L/min·m2，邻近罐冷却水供给强度不应小于3L/min·m2，火灾延续供水时间按4h计，则本项目罐区消防废水产生量为2686m2。

本装置厂区占地面积600000m2，小于100万m2，同一时间火灾按一处计，则本装置消防水最大量为V2=1790m3。

③生产废水量（V4）

本项目正常生产时产生的废水量按1d计，则产生量为V4=0（m3）。

④污染雨水量（V5）

本溪地区日平均降雨量按2.74mm计，厂区占地面积共600000m2，则本项目厂区污染雨水产生量为1644m3。
综上，本项目事故废水最大量为V总=（V1+V2-V3）max+V4+V5=3434（m3）。
环境风险防控设施异常或非正常操作情景
废气非正常排放

企业废气治理设施出现故障后，导致废气超标排放污染周围的大气环境。事故企业应及时对废气处理设施故障进行排查，采取关闭阀门、切断受损设施内的进料或转出的物料，或者紧急抢修堵漏点等措施，避免污染物进一步产生，必要时关停生产设施，确保未达标的废气不对外排放。

（2）废水非正常排放
经调查，本溪观音阁经济开发区内企业污水排入小市污水处理厂。小市污水处理厂设计污水处理能力为4万m3/d，主要处理园区的部分生活污水。设计出水水质为《城镇污水综合排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

当园区内环境风险企业废水治理设施出现故障，导致废水超标排放进入小市污水处理厂时，废水超标排放企业立即关闭废水总排放口，切断污染物，防止进入小市污水处理厂，然后启动事故应急泵，将污水处理站内污水全部导入应急事故池中暂存，待污水处理站恢复运行正常后，将事故池中的污水接入污水处理站慢慢处置；如事故污水乙超标排入管网，应及时告知小市污水处理厂，说明情况。若事故企业未及时通知相应小市污水处理厂，导致小市污水处理厂受到冲击，极有可能致使废水超标排放至附近河流。
（3）雨水非正常排放

园区内排水采用雨污分流制，规划建设用地企业全部生活污水由排水管网收集，全部送至小市污水处理厂处理，规划区内雨水全部由管道分片收集，就近排入河流。

因此，园区内企业雨水非正常排放，若情节严重，可能会对河流造成污染。
突发环境事件情景释放途径分析、涉及环境风险防控与应急措施应急资源情况分析
本项目释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况分析见下表。
表6-5  环境风险物质扩散途径、环境风险防控与应急措施及应急资源情况

	环境风险物质扩散途径
	涉及环境风险防控与应急措施
	应急资源

	危险废物发生泄漏、火灾、爆炸事故时，泄漏物、消防水、事故废水未收集进入事故池或者未切断阀门，废水通过雨水排放口排放。或渗入地下水、土壤。火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。
	初期雨水收集池、事故池、收集管网、雨水排口切断阀、监控。
	砂土吸附物质、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、个人防护、消防设施、应急救援队伍。

	恶臭气体等泄漏挥发进入大气环境，随空气流通往下风向扩散，影响下风向大气环境风险受体。
	气体检测仪
	排风扇、
个人防护、应急救援队伍。

	发生泄漏，泄漏物未收集进入事故池，渗入地下水、土壤。
	事故池
	砂土吸附物质、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、个人防护、应急救援队伍。

	风险防控设施失灵，危废、车间冲洗废水泄漏，泄漏物未收集进入事故池或者未切断雨水阀门，废水通过雨水排放口排放。
	初期雨水收集池、事故池、收集管网、雨水排口切断阀、监控。
	砂土吸附物质、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、个人防护、应急救援队伍。

	危险废物内部运输发生泄漏、火灾、爆炸事故时，泄漏物、消防水、事故废水未收集进入事故池或者未切断阀门，废水通过雨水排放口排放。或渗入地下水、土壤。火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。
	事故池、收集管网、雨水排口切断阀、监控。
	砂土吸附物质、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、个人防护、消防设施、应急救援队伍。

	园区内移动源发生泄漏、火灾、爆炸事故时，泄漏物、消防水可能进入地表水、土壤。火灾、爆炸过程中产生次生、衍生大气污染物随气流扩散，影响周围大气环境风险受体。
	危险化学品专用路线确定后，在涉河涉桥路段设置拦截沙袋、导流槽、应急事故池等风险防范措施，储备必要稀释剂，砂土，对泄漏物进行吸附。当可能发生火灾爆炸事故时，在周围应设置临时围堰，对消防水进行收集，之后采用污水车收集。
	砂土吸附物质、泄漏物收集容器、泄漏物清理工具、个人防护、消防设施、应急救援队伍。


6.6突发环境事件情景后果分析
根据前述各类突发环境事件情景源强及影响分析结果，从地表水、地下水、土壤、大气、人口及至社会等方面考虑，确定突发环境事件危害后果。

6.6.1火灾爆炸

产业园区涉及多种易燃可燃物，因而均有可能发生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸事故会给周围环境带来一定的影响，因此在生产过程中必须加强防范，定期检查，杜绝火灾爆炸事故的发生。

且火灾、爆炸事故中未燃烧的危险物质在高温下迅速挥发至大气，可能对大气造成污染。燃烧物质燃烧过程中次生的烟尘等物质同样会对大气造成污染。并可能产生消防废水，可能污染周边水体、地下水体及土壤。

火灾爆炸可能引发II级甚至以上突发环境事件。

6.6.2泄漏

根据各企业对风险有毒物质泄漏进行的核算，发生泄露事故时，下风向居民，在半致死浓度的影响范围内，应及时处理，确保不会对居民造成致命危害。
产业园区产生生产污水，在火灾爆炸等事故状态下可能产生消防废水，如废水未有效收集可能污染周边水体、地下水体及土壤，若进行及时处理，则事件影响严重程度较低。

废水泄漏可能引发II级甚至以上突发环境事件。
6.6.3移动源
危险化学品专用路线确定后，在涉河涉桥路段设置拦截沙袋、导流槽、应急事故池等风险防范措施，储备必要稀释剂，砂土，对泄漏物进行吸附。当可能发生火灾爆炸事故时，在周围应设置临时围堰，对消防水进行收集，之后采用污水车收集。

火灾爆炸可能引发II级甚至以上突发环境事件。

环境风险防控与应急措施差距分析

环境风险受体管理差距分析
地表水
评估范围主要保护河流为太子河与五道河，随着近年来，中小河流治理工作的开展，园区污水处理厂的提标改造建设以及污水排放的管理力度的不断加强，全区水环境质量得到大幅提高，水生态环境得到较大改善。

大气环境风险受体
区域内科研、学校、医院、居民区等重要环境风险受体与环境风险源的各类防护距离基本符合环境影响评价文件及批复要求。各部门应对临近环境风险源的环境风险受体进行安全教育，应急逃生等相关知识的普及，方便事故发生时采取正确的措施保护生命财产安全。
生态保护红线
评估范围内无生态保护红线区域。

环境风险源管理差距分析
重点环境风险企业
各企业发生环境事故的可能性是存在的，事故出现几率大的设备主要是阀门和管道，但其污染影响的范围和程度较小，同时上述生产装置易于堵漏。因此泄漏事故重点放在储罐装置上。结合园区主要危险物料，对评定为较大风险源的企业，作为泄漏重点对象。
园区内已有的1家风险较大的企业已经编制风险评估报告，并确定环境风险等级，储备有必要的环境应急装备和物资。企业自投产后，各企业在生产装置区、储罐区等存在有毒有害气体泄漏处设置了有毒有害气体自动报警仪器、可燃气体探测报警仪等，对废气污染源进行在线监控和预警；储罐周围设置围堰，收集事故泄漏废液；喷淋废水和消防废水能够进入事故污水拦截工程，保证产业园区水环境安全。风向标、报警器的设置，确保突发事故下，工业片区工作人员能够按正确路线及时疏散和撤离。企业废气根据项目具体环评要求，设置大气和安全防护距离。

移动源
产业园区内各企业的原料和产品基本不存在互供关系。园区内的移动源主要为各企业原料、产品以及危险废物的运输，以上运输方式均为公路运输。根据调查，各企业建立了环境风险防控和应急措施制度，并定期安排进行巡检和维护；已编制应急预案并已在环保局备案，企业按照应急预案安排应急演练，且每年开展一次环境风险环境应急管理宣传和培训；已建立突发环境事件信息报告制度，并按照制度有效执行；危险废物转移前如实填写危险废物转移联单，并按照有关要求将联单报送环保管理部门；运输废物的车辆应采用具有专业资质单位设计制造的专门车辆，确保符合要求后方可投入使用，车辆厢体与驾驶室分离并密闭，厢体材料防火、耐腐蚀，厢体底部防液体渗漏；合理规划运输路线及运输时间，尽量避开居民点、医院、疗养院等敏感目标，避开休息时间运输，如避开中午（12:00-14:00）和夜间（22:00-6:00）时段运输，同时取得相关部门同意文件；废矿物油运送车辆在车辆前部和后部、车厢两侧设置专用警示标识；废矿物油的装运应做到定车、定人；被装运的危险物品在其外包装的明显部位按《危险货物包装标志》规定的危险物品标志，包装标志要粘牢固、正确。
区域环境风险管理及应急能力差距分析
本溪观音阁经济开发区突发环境事件应急救援组织体系由本溪观音阁经济开发区突发环境事件应急救援指挥部、应急救援联络调度组、应急救援现场抢险组、各专业应急救援工作组组成。本溪观音阁经济开发区各评估企业此次均建立了健全的环境应急管理体系。环境风险防控体系和环境风险应急措施制度完善，环境风险防控重点岗位责任人和责任机构明确，各企业建立了定期巡检和维护责任的制度，突发环境事件信息报告程序明确。 

本溪观音阁经济开发区应对园区内企业环境风险和环境应急管理进行宣传和培训，加强应急法律法规的宣传培训，主要包括《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令第69号)、《突发环境事件应急管理办法》(环境保护部2015年第34号)、《突发环境事件信息报告办法》(环境保护部令第17号)、《辽宁省企事业单位突发环境事件应急预案管理暂行办法》（辽环发[2013]53号）等。增强企业职工对突发事件的处置和应变能力，减少和降低突发事件带来的人员伤害和环境污染程度。
环境风险防控与应急措施
排水系统
本溪观音阁经济开发区产业园内企业危险化学品储存区均设置了围堰或排水沟截流措施，并能利用沟槽或管道将事故水导入事故应急池或污水处理设施中，污水处理厂设置输水管线开关及事故池。
本溪观音阁经济开发区产业园内企业在涉及危险化学品的罐区和生产工序处分别设置了事故应急池，主要用于收集初期雨水和事故状态下的消防废水。
本溪观音阁经济开发区产业园内企业各生产工序排出的废水，采取清浊分流、循环使用等。

可燃及毒性气体
本溪观音阁经济开发区产业园内企业涉及可燃及毒性气体的区域均设置了泄漏检测报警装置。 

本溪观音阁经济开发区管理委员会依托本溪满族自治县生态环境部门负责产业园内日常环境保护管理工作，各企业设置环境保护管理二级机构，负责企业的环境保护管理、污染治理、环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作。

移动源
在危险化学品专用路线上，在涉河涉桥路段设置拦截沙袋、导流槽、应急事故池等风险防范措施，储备必要稀释剂，砂土，对泄漏物进行吸附。当可能发生火灾爆炸事故时，在周围应设置临时围堰，对消防水进行收集，之后采用污水车收集。
需要整改项目内容

本溪观音阁经济开发区管理委员会针对本次排查出来的每一项差距和隐患，根据其危害性、紧迫性和治理事件的长短，提出以下整改计划：

园区各企业根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，已制订各项管理细则，风险控制、风险信息更新、变更管理、相关方风险管理等规范要求上需进一步深化。

应更进一步明确、细化园区及内部企业的环境安全培训工作，提高员工的环境安全意识、专业技能及应对突发环境事件能力。

应急预案体系中，建立适合园区管理的应急队伍，按照应急预案中规定的频次，组织应急救培训及演练，并留有影像记录。

培训教育是做好环境安全工作的基础，园区应采取多种形式强化全员环境安全生产意识的提高，同时强化各种防范措施的落实，减少和控制各类事件的发生。

依靠技术进步、加大安全投入力度，尽可能地消除事件隐患问题，为安全生产创造良好条件。

各级管理人员严格履行环境安全监督检查职责，及时杜绝违章现象，查处隐患问题。完善设备设施、搞好文明生产；

进一步加大考核力度，确保规章制度的执行；规范职工操作行为，全面提升环境安全管理水平和管理绩效，确保企业健康发展。

管委会需整改项目内容见表7-1。

表7-1  需要整改的项目内容

	整改期限
	环境风险单元
	环境风险物质
	存在问题
	可能影响环境风险受体

	近期
	全园区
	事故废水、废气、固废
	需进一步规范环境风险管理，开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训，并持续常态化。
	大气、水体、土壤

	
	废气、废水处理
	事故废气、废水
	在可能排出的环境风险物质的废气、废水、雨水和清净下水排放口设置监视、控制措施。
	大气、水体、土壤

	中期
	全园区
	事故废气
	操作中无组织废气的管理不够完善
	大气


环境风险管理措施建议
经过对目前产业园区企业环境风险防控和应急措施差距的分析，排查出需要环境风险管理、环境风险防控、环境应急能力等，并且针对整改措施制定短期、中期和长期的实施计划。每完成一次实施计划，都应将计划完成情况登记建档备查。
表8-1  环境风险防控和应急措施的实施计划

	类别
	需要整改项目内容
	整改实施计划
	责任部门
	完成整改期限

	环境风险管理
	需进一步规范环境风险管理，开展环境风险和环境应急管理的宣传和培训，并持续常态化。
	严格落实定期巡检和维护，形成健全的环境应急管理体系
	管理委员会
	短期


其他建议
建议完善园区环境应急数据库，包括园区重点风险源企业、移动风险源等动态管理信息，需做到熟知园区内危险化学品和环境风险物质的种类、数量、存放点以及相应的应急处置方法。

建议不引入重大风险企业，新入驻企业根据环境风险分区进行合理布局。

建议产业园区多加强与当地居民之间的互访，及时了解居民意见和要求，让公众监督产业园区的环保治理工作。

附表1             主要风险物质化学特性一览表
	序号
	企业名称
	物质名称
	相态
	闪点

°C
	沸点

°C
	风险类别
	爆炸极限

(v/v%)
	火灾 危险性分类
	毒性

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	LD50 mg/kg
	LC5o mg/m3
	毒物

分级

	1
	本溪鉴泰工业技术玻璃有限公司
	硫酸
	液
	-
	337
	酸性

腐蚀品
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	二甲苯
	液
	31
	143
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	氨水
	液
	-
	165
	可燃
	-
	-
	-
	-
	-

	2
	本溪卡倍亿电气技术有限公司
	润滑油

机油
	液
	120-340
	252.8
	可燃
	-
	-
	-
	-
	-

	3
	本溪玉晶玻璃有限公司
	液氨
	液
	-
	-33.42
	可燃
	15.7-27.4
	-
	350
	1390
	

	
	
	发生炉

煤气
	气
	-
	-
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	煤焦油
	液
	<23
	-
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	氮气
	气
	-
	-195.6
	/
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	氢气
	气
	无意义
	-
	易燃气体
	74.1
	甲
	-
	-
	

	4
	德科斯米尔（本溪）汽车电气有限公司
	发泡料（ISO组合料）
	液
	-
	-
	有毒液态物质
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	发泡料（POLY组合料）
	液
	-
	-
	其他类物质及污染物
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	黑墨IL-2006BK
	液
	-
	-
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	黑墨

稀释剂
	液
	-
	-
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	黑墨

清洗剂
	液
	-
	-
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	发泡清洁剂Bmold cleaner 60/698
	气
	-
	-
	易燃易爆
	-
	-
	-
	-
	-

	5
	本溪波莱特漆业有限

公司
	二甲苯
	液
	31
	143
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	环己酮
	液
	43
	115.6
	易燃
	1.1-9.4
	-
	-
	-
	-

	
	
	乙酸丁酯
	液
	22
	126.1
	易燃
	1.2-7.5
	-
	-
	-
	-

	6
	辽宁泰源汽车零部件

制造有限公司
	润滑油

机油
	液
	120-340
	252.8
	可燃
	-
	-
	-
	-
	-

	7
	本溪参铁铸业有限责任公司
	润滑油

机油
	液
	120-340
	252.8
	可燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	高炉煤气
	气
	-
	-
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-

	8
	本溪参铁（集团）有限公司
	润滑油

机油
	液
	120-340
	252.8
	可燃
	-
	-
	-
	-
	-

	
	
	高炉煤气
	气
	-
	-
	易燃
	-
	-
	-
	-
	-


附件一 各企业应急预案备案表
辽宁泰源汽车零部件制造有限公司应急预案备案表
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本溪波莱特漆业有限责任公司应急预案备案表
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德科斯米尔（本溪）汽车电气有限公司应急预案备案表
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河北迎新集团本溪玉晶玻璃有限公司应急预案备案表
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本溪琅沐木业有限公司应急预案备案表
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本溪鉴泰工业技术玻璃有限公司应急预案备案表
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附件二 企业危险废物处置合同
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辽宁吉凯隆实业有限公司危险废物处置合同
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德科斯米尔（本溪）汽车电气有限公司危险废物处置合同
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[Draeximaier (Benxi) Automotive Electrics Co., Ltd.], located in [No.1, Draeximaier Road , Part C of xiaoshi
industry area, Benxi], Trade Register no 9121050056460204XQ, fiscal code3301001509249120818,

hereinafter referred to as "Customer’
[ERRTRR (A8 RERSEIRAT) , Mk (FRHEKEHRE P TEERT TWE C RERITR/RR 18],

P EHZIE S 7S 9121050056460204XQ, 11415 8 3301001509249120818, LA FH#A “Z&

and 70

[Dalian Dongtai Industry Waste Disposal CO.LTD], located in [No.21, gushan Road, dalian Economic and
Technological Development Zone] , Trade Register no. 912102131183753779, fiscal code
75040155300000874, Service Provider ID Number , hereinafter referred to as "Service Provider" ;
[KERFEFWEFMLERAIRAF] ik [KELHFRAFRRMLILHE 21 5] HLBZESH
912102131183753779, 1% {5 2 75040155300000874., fR% 4247 RS- v TR “IRE R
T

- hereinafter collectively referred to as the “Parties” and solely as the “Party” -
- BAPT P —AE T CRiRA “—H" , WAHERA “IFg” -

close the following Agreement on terms and conditions as set forth below:
588 T 5 AR AR AN AT ALA YL





本溪卡倍亿电气技术有限公司危险废物处置合同
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附件三 各企业危险源分布图
本溪玉晶玻璃有限公司危险源分布图[image: image27.png]




本溪鉴泰工业技术玻璃有限公司危险源分布图
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本溪卡倍亿电气技术有限公司危险源分布图
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本溪琅沐木业有限公司危险源分布图
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辽宁泰源汽车零部件制造有限公司危险源分布图
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预案编号：BXGYGFX-2025-01


版 本 号：第二版  





文件状态：    受控    非受控
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